Construcción del Transformador de poder.

El transformador de utilidad para alimentación constituye un componente fundamental a tener presente en el desarrollo de una Fuente de Alimentación estabilizada y regulable.

A tal fin, en el armado de un Transformador se deben llevar a cabo los cálculos y actividades que se delinean a continuación:

Bobinado del devanado correspondiente al “Primario” del transformador.

Aislación del Primario y devanado del Secundario.

Armado del núcleo de hierro.

Verificar terminación (Aislación y terminales de conexión) y verificación de parámetros eléctricos.

Terminación, lo cual incluye ajustar tornillos de sujeción de las chapas y recubrimiento con barniz aislante.

Calculo del Transformador:

Los factores que deben tenerse presente en el diseño de un transformador son los siguientes:

La Sección de Núcleo.

La Potencia de trabajo (puede ser 10w,50w, esto depende de transferencia).

La Corriente de consumo.

La Tensión de trabajo.

La Sección del conductor.

El Diámetro del alambre.

La cantidad de Vueltas por Voltio.

Para establecer los parámetros físicos de nuestro transformador podemos valernos de principios de la Física y cálculos matemáticos muy sencillos.

Tomaremos como ejemplo la construcción de nuestro transformador:

“Calcular, para un transformador que tiene una entrada en el primario de 220 voltios y en el secundario una salida de 18 voltios, el diámetro del alambre para cada devanado y la cantidad de vueltas para cada una de las tensiones.

El carretel para el núcleo que vamos a usar está diseñado para laminación de hierro 112 x29 (Lados A y B 29 mm) lo que nos indica que su Sección será de 8.41 cmm (841mm)

SN: Superficie formada por los lados A y B.

W: Potencia Máxima de trabajo.

I: Corriente (Intensidad)

V: Tensión de trabajo.

SC: Sección del Conductor.

Ø: Diametro.

VpV: Vueltas por Voltio.

Calculo del Primario:

SN=2,9cm x 2,9cm

SN= 8,41 cm²

W= (SN/1,1)²

W= (8.41/1,1)²

W= 58,45 w.

I = W/V

I = 58,45/220v

I = 0,265 Amper.

SC = I/3

SC = 0,265/3

SC = 0.088 mm²

Ø = Raíz cuadrada de [SC/0.7854]

Ø = 0.33 (Utilizaremos de 0,30 mm)

VpV = 45/SN

VpV = 45/8.41

VpV = 5.35 vueltas por voltios

1v = 5,35 vuletas

220v = 1177 Vultas serán las que deberá taner el bobinado del Primario.

Proceder al calculo del Secundario...